Kontrollplan för fasadändring

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning: | Adress: | |
| Byggherre: | | |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utförande entreprenör |  | |
| Företag: |  | |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

\*E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

\*S – (Eventuell sakkunnig för berörd kontrollpunkt) A-ritning (arkitektritning)

\*B – (Byggherren) K-ritning (konstruktionsritning)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant  *(E,B eller S)* | Kontrollmetod | Kontroll mot | Sign/datum | Anmärkning | Åtgärd |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls |  | Visuellt | BBR 9/Materialbeskrivning |  |  |  |
| Tillgängliga och användbara entréer till byggnader |  | Mätning | BBR 3:13 |  |  |  |
| Fönster avsedda för utrymning har erforderliga mått |  | Mätning | BBR 5:323 |  |  |  |
| Ändrad byggnadsdel ska erhålla rätt brandklass |  | Visuellt | BBR 5:53/5:61 |  |  |  |
| Skydd mot fukt i byggnadskonstruktionen |  | Visuellt | BBR 6:5324 |  |  |  |
| Öppningsbara fönster och glaspartier är utförda med säkerhetsbeslag |  | Visuellt | BBR 8:231 |  |  |  |
| Bärförmåga, stadga och beständighet |  | Visuellt | EKS |  |  |  |
| Glas i byggnader |  | Visuellt | BBR 8:35 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov/startbesked, fasadutformning och taklutning, samt uppfyller de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap. | | |
| Datum | Underskrift (byggherre) | Namnförtydligande (byggherre) |

**Skriv under fastställd kontrollplan när åtgärden är utförd.**