Kontrollplan för skylt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning: | Adress: | |
| Byggherre: | | |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utförande entreprenör |  | |
| Företag: |  | |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

\*E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (boverkets byggregler)

Tänk på att hänvisningarna gällande kontroll mot kan ha förändrats mot vad som står nedan.

\*S – (Eventuell sakkunnig för berörd kontrollpunkt) A-ritning (arkitektritning)

\*B – (Byggherren) K-ritning (konstruktionsritning)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant  *(vem ska utföra kontrollen)* | Kontrollmetod (hur ska kontrollen ske) | Kontroll mot (vad ska kontrollen ske emot, vilken BBR, EKS, K-ritningar mm) | Sign/datum | Anmärkning | Åtgärd |
| Säker montering/infästning |  | Provdragning av ex bultar och skruv | Leverantörens anvisningar |  |  |  |
| Ljusstyrkans reglerbarhet  (vid skyltar med belysning) |  | Test av reglerbarheten visuellt | Installatörens anvisningar |  |  |  |
| Utförandet stämmer överens mot beviljat bygglov/startbesked |  | Visuellt | Beviljat bygglov/ startbesked |  |  |  |
| Vepans flamskydd |  | Okulär | Tillverkarens anvisningar/ produktblad |  |  |  |
| Varsamhet vid infästning och kabeldragning |  | Visuellt | PBL 8 kap. 17§ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov/startbesked, samt uppfyller de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap. | | |
| Datum | Underskrift (byggherre) | Namnförtydligande (byggherre) |

**Obs! Förslag till kontrollplan utan datum och signatur skickas in tillsammans med ansökan. När åtgärden är utförd skrivs kontrollplanen under och skickas in tillsammans med ev. övriga handlingar som krävs för att få slutbesked.**